Parámetros de Velocidad:

PA Descripción Valor Iniciar

4 Modo de control 0

0 Control de posición

1. Control de velocidad
2. Modo de Prueba
3. Modo de control JOG
4. Ajuste de encoder a zero.
5. Lazo Abierto.

Parámetros de Velocidad:

PA Descripción Valor Iniciar

4 Modo de control 0

43 La velocidad es interna o analogica

CONECTOR UNO - CN1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° PIN | Nombre | Función |
| 38 | COM+ | Pin positivo para la entrada al Servo |
| 23 | SON | Servo On, Enciende, bloquea al servomotor |
|  |  |  |
| 30 | PULS+ | Tren de pulsos. Pin positivo |
| 15 | PULS- | Tren de pulsos. Pin Negativo (GND) |
|  |  |  |
| 29 | SIGN+ | Dirección. Pin positivo |
| 14 | SIGN- | Dirección. Pin Negativo |
|  |  |  |
| 5 | ALM | Señal de alarma (salida del driver) |
| 33 | DGN | Digital GND. Tierra para la salida de la alarma |
|  |  |  |
| 17 | VCMD | Entrada analógica +/- 10V |
| 1 | AGND | Tierra analógica para VCMD |
|  |  |  |

[38] COM+ Pin positivo de la fuente.